**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказания услуг по поверке средств защиты и средств измерения.**

| № | Наименование  | Количество | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диэлектрические перчатки  | 6 пар | Резиновые бесшовные Эн, Эв. |
| 2 | Диэлектрическиегалоши | 4 пары | Резиновые Эн, Эв. |
| 3 | Диэлектрическиеботы | 2 пары | Эварт-4101-СТ |
| 4 | Указатель высокого напряжения до 10 кВ  | 2 шт. | УВНУ-10 |
| 5 | Указатель напряжения до 1 кВ  | 7 шт. | ПИН90-2М  |
| 6 | Изолирующий инструмент до 1000 В  | 40 шт. | Отвертки, пассатижи, бокорезы, кусачки, длинногубцы, и др. инстумент. |
| 7 | Газоанализатор переносной | 1 шт. | Хоббит-Т-О2-СН4-СО-Н2S |
| 8 | Газоанализатор стационарный | 2 шт. | ОКА-Т-CL2 |
| 9 | Мегаомметр | 1 шт. | Е6-24 |
| 10 | Манометр механический | 4 шт.  |  от 0 до 16 бар |
| 15 шт. | от 0 до 250 бар |
| 10 шт. | от 0 до 600 бар |
| 11 | Трансформаторы тока | 6 шт. | ТЛК-10-6У3  600/5 А |
| 12 | Счетчик ХВ  | 1 шт. | Счетчик крыльчатый ВСХ-25 |
| 13 | Профессиональный алкотестер | 1 шт. | Алкотест 203 |
| 1 шт. | Drivesafe 2 |
| 14 | Тонометр механический | 2 шт. | Little Doctor International (Литл Доктор) |
| 15 | Ключ динамометрический  | 1 шт. | JONNESWEY T 04M150 |
| 1 шт. | JONNESWEY e 07350N |
| 16 | Счетчик жидкости с овальными шестернями | 1 шт. | ППО-40-0,6СУ |
| 17 | Автоцистерна | 1 шт. | АТЗ-4,9 т |
| 18 | Топливомер  | 1 шт. | ПТ-0,43 |
| 19 | Метрошток 2000мм | 1 шт. | МШС-2,0 |
| 20 | Весы электронные | 1 шт. | 20 кг переносные |
| 21 | Мерная ёмкость 5 л. | 1 шт. | Пластик прозрачный |

Поверка СИ проводится, согласно графика (1 раз в год).

Поверка СИЗ проводится, согласно графика (2 раза в год).

График будет утверждён с выбранным контрагентом.

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер Павлив А.Н.