Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На поставку и монтаж Подъемника для МГН (моломобильных групп населения) ок. лестницы подъема к ресторану «Красная палатка».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская,92 СЦ «Оазис» в ФП «Бобровый лог». |
| 1. | Поставка оборудования | |
| 1.1 | Технические характеристики на подъемник для маломобильных групп населения – МГН | * 1. Траектория движения – Сложная (лестница криволинейная в плане с площадкой ( отм. +0.000 - + );   2. Грузоподъемность – не менее 225кг;   3. Номинальная скорость движения- 0,1-0,15м/с;   4. Число одновременно перевозимых пользователей (в кресле – коляске) – 1;   5. Рабочий температурный режим- (+5..+40º С);   6. Угол подъема направляющей магистрали - 0 – 45 градусов;   7. Вид управления - кнопочно – клавишное;   8. Складывание платформы и поручней – автоматическое;   9. Число непрерывных циклов до полной разрядки – не менее 15;   10. Продолжительность при полной зарядке аккумуляторов – не мене 2часов непрерывной работы;   11. Внутренние размеры платформы–ширина-800мм длина 1000мм.   12. Комплект рабочих чертежей по монтажу оборудования. |
| 2 | Монтаж оборудования | |
| 2.1 | Объем работ | Выполнить монтаж Подъемника для МГН |
| 2.2 | Требования к выполнению работ | Монтажные работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и технической документации. |
| 2.3 | Необходимые технические данные | Технические данные, предоставляются Заказчиком в существующем объеме по запросу Подрядчика. |
| 2.4 | Требования к применяемым конструкциям и оборудованию | Применяемые материалы, конструкции должны соответствовать ГОСТ и иметь сертификаты качества  Подъемник для МГН должен соответствовать ГОСТ, Р 55556-2013; ПБ 10-403-01 и иметь сертификат качества . |
| 2.5 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 2х лет, наличие квалифицированного персонала.  Наличие СРО:  1. Монтажные работы; (раздел: 23)  2 Пусконаладочные работы (разделы: 24.2) |
| 2.6 | Требования к сметной документации и ее составу | Сметная документация составляется в двух уровнях цен - базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (месяц и год) с применением территориальной сметной нормативной базы (ТЕР) в составе: ССР, ОС, ЛС, ПЗ.  - сметную документацию – в 3 экземплярах на бумажном носителе;  - 1 экземпляр на электронном носителе (в форматах pdf, dwg, Гранд-смета) в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, заверенными печатью организации. |
| 2.7 | Гарантийные обязательства | Не менее1года |
| 2.7 | Сроки | До 30.09.2017г. |
| 2.8 | Требования по охране труда | В соответствии с проектом Договора |
| 2.9 | Дополнительные требования | Согласование состава и объема комплекта рабочих чертежей с Заказчиком. |

Приложение: Схемы лестницы на 2х листах

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Заместитель генерального директора  по производству - главный инженер ООО «Ренонс» |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлив А.Н

Исп:

Пакулова Т.Н.