|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет закупки** | **Соответствие техническим требованиям** | |
| **ГОСТ** | **Международное** |
| Рукав высокого давления  с фитингом DKO  Ду= от 8 до 25 мм  Рабочее давление от 60 до 460 bar | ГОСТ 25452-90 | DIN EN 853 1 SN  DIN EN 853 2 SN  DIN EN 853 4 SP |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку рукавов высокого давления (РВД).

Заместитель генерального директора

по производству - Главный инженер Павлив А.Н.

Главный механик Бродов В.В.