ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Обследование несущих Ж/ Б конструкций канатной дороги ППКД К-1
	№п
	Наименование данных
	Основные данные и требования

	1
	Местоположение объекта
	г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская, 92 соор.15 Фанпарк «Бобровый лог» канатная дорога ППКД К-1

	2
	Краткая характеристика объекта обследования
	Канатная дорога ППКД К-1- пассажирская канатная дорога с отцепляемыми зажимами представляет собой линейное сооружение, включающее в себя: нижнюю приводную станцию с системой натяжения и конвейерным накопителем кресел верхнюю обводную станцию, линейные опоры с балансирами, несуще-тяговый канат, подвижной состав. Длина дороги 1471,59м, перепад высот-345,25м, количество четырёхместных кресел -104 шт., скорость движения 5,0 м/с.

 количество 
 Между станциями на ж/б фундаментах устанавливается   -13 металлических опор, высотой - от 6 до 14м.
 Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях основанием фундаментов служат следующие грунты:

 под фундамент опоры №2 - суглинки щебенистые, туго пластичные; под фундаменты опор №3 и 10- щебенистые грунты с суглинистым заполнителем; фундаменты опор №№ 4-9, №№11-13 и верхней станции - скальные грунты.

Фундаменты опор и накопителя - монолитные, железобетонные; фундаменты станций и турникета-монолитные, бетонные.

	3
	Требование к производителю работ 
	Опыт проведения аналогичных работ не менее 3 лет;

Наличие СРО «Изыскания» на ОПО 

	4
	Перечень исходных данных
	Существующая исполнительная документация по запросу Подрядчика.

	5
	Цель работ
	- Определение технического состояния несущих ж/б конструкций опор, приводной и обводной станций канатной дороги ППКД К-1;
- Определение возможности дальнейшей эксплуатации;

- Разработка мероприятий по сохранению эксплуатационных свойств фундаментов.

	6
	 Объем и требование к выполнению работ  
	Виды работ:  

- Общий осмотр объекта

- вывод по предварительному обследованию объекта:

- установление категории технического состояния конструкций в зависимости от имеющихся дефектов и повреждений. В случае выявления любых видов деформаций (трещины, прогибы, разрушения, коррозии и подобное) по визуальным признакам, необходимо более детально обследовать несущие ж/б конструкции. Объем работ согласовать с Заказчиком:
·определение защитных слоев арматуры и степени коррозии бетона и арматуры (при необходимости);

· определение прочности бетона и прочностных характеристик арматуры (неразрушающий метод);

· фотофиксация мест разрушений и замеры;

· величина раскрытия трещин;

· составление схемы дефектов ж/б конструкций.
- Все применяемые инструменты и приборы должны быть поверены в установленном порядке.
- Разработка мероприятий по устранению выявленных дефектов с целью сохранения эксплуатационных свойств фундаментов с разработкой технических решений по ремонту.

	7
	Анализ результатов обследования
	Заключение по итогам обследования должно содержать:

- оценку технического состояния (категорию технического состояния);

- результаты обследования, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

-  дефектная ведомость с объемами работ;
- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- мероприятия по устранению выявленных несоответствий.

	8
	Нормативные требования 
	Работы выполнять в соответствии с требованиями: 
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
  -  ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
-   ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».
- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

- РД 03-606-03 – Инструкция по визуальному и измерительному контролю. Утверждена постановлением Госгортехнадзором России от 11.06.2003 № 92

- Основные требования к проведению неразрушающего контроля 
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве»; ГОСТ12.3.002, ГОСТ12.3.005 «Общие требования безопасности»).

	9
	 Стоимость работ 
	Определяется расчетным путем на основе Сборников и справочников базовых цен. Допускается расчет по Форме 3П с детальным обоснованием затрат.

	10
	Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов
	Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде и на CD-R в 1-м экземпляре, на электронном носителе - в формате «*.pdf» путем сканирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов применяемого программного обеспечения при проектировании и оригинальных (редактируемых) форматах: Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах, обеспечивающих возможность пошаговой проверки расчетов. Чертежи, выполненные в графических редакторах (AutoCAD, и т.п.).

	11
	Срок выполнения
	30 (тридцать) рабочих дней с момента заключения договора

	12
	Гарантийные обязательства
	Подрядчик несет ответственность за качество проводимых исследований и испытаний, правильность выносимых решений и заключений на весь период эксплуатации конструкций.

	13
	  Особые условия
	 Работы проводятся - с 9:00 до 18:00 час., изменение режима работы по согласованию с Заказчиком.
 Заказчик оказывает содействие в подъеме изыскателей на верхнюю станцию канатной дороги К-1. 


Главный     инженер – начальник СТО   ООО «Ренонс» _____________________О.В. Вебер
Исп: Пакулова Т.Н.    т: 256 86 82
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