
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мотовездеход
Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:    
	Предмет закупки
	Технические характеристики 

	1
	Мотовездеход 
	Утилитарный

	2
	Количество
	1 шт.

	3
	Фирма изготовитель машины
	«AODES» 

	4
	Год изготовления
	Не ранее 2025 г.

	5
	Двигатель
число цилиндров
рабочий объем двигателя
мощность двигателя
охлаждение
	
2
от 800 до 1000 см3
от 70 до 80 л.с.
жидкостное

	6
	Рулевое управление
	Электроусилитель руля

	7
	Трансмиссия
	вариатор (L-H-N-R-P). Есть режимы 2WD / 4WD с блокировкой.

	8
	Размер шин
	передние AT (27×9-R14), задние AT (27×11-R14)

	9
	Электрический стартер 
	Да

	10
	Комплектация
	Трёхместная, с закрытой кабиной, лобовым стеклом с омывателем и щёткой, кондиционером, отопителем, светодиодной оптикой, зеркалами заднего вида, бардачком и розетками 12 В

	11
	Тормоза
	Двойные дисковые спереди и сзади, система торможения двигателем.

	12
	Сухой вес 
	Не более 900 кг

	13
	Лебедка
	Тяговое усилие не менее 2000кг.

	14
	Габариты мотовездехода:
Длина х Ширина х Высота  
	
Не более 3358 х 1913 х 1947мм

	15
	Передняя подвеска
	Двойные А-образные рычаги, газомасляные амортизаторы с регулировкой.

	16
	Задняя подвеска
	Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости, газомасляные амортизаторы с регулировкой

	17
	Грузоподъемность 
	Не мене 300 кг.

	18
	Гарантийные обязательства
	Не менее 12 месяцев.

	19
	Материалы для мотовездехода
	Контактный ключ – 2 шт.
Ремень вариатора - 1 шт.

	20
	Передача и пуско-наладка
	Сборка, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, осуществляется Поставщиком. От Поставщика Заказчику передается: техническая документация на русском языке (руководство по сервисному обслуживанию, инструкция по эксплуатации), ПСМ, ключи, инструменты и принадлежности для обслуживания машины.

	21
	Техническое обслуживание
	Первое техническое обслуживание ТО-1, включая расходные материалы, проводится за счет Поставщика.

	22
	Статус поставщика
	Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции в РФ и обладать правами на поставку мотовездехода, гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания.

	23
	Чистота сделки
	Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить таможенную декларацию на товар, сертификат соответствия на товар.

	24
	Срок поставки товара
	Не позднее 25.12.2026г. 
Допускается досрочная поставка товара.

	25
	Место поставки
	660006, г. Красноярск, ул. Сибирская 92, стр. 23.

	26
	Условия поставки
	Поставщик гарантирует, что товар является новым (ранее никем не эксплуатировался и не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под арестом или запрещением, не обременен, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Поставщик несет расходы, возникающие в процессе поставки товара Покупателю, в том числе расходы, связанные с таможенным оформлением, хранением, доставкой товара до места поставки, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза товара из-за рубежа.


 
Главный инженер – начальник СТО                           О.В. Вебер

Старший механик                                                      А.А. Андреев
