
Техническое задание
Оборудование для проведения спасработ

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
	Основание для проведения закупки
	Завершение срока эксплуатации, согласно паспортных данных изделий.

	Предмет закупки
	Техническая характеристика
	Количество
	Наличие паспортов и сертификатов

	Страховочная система 
для проведения сложных спасательных работ на высоте
	Размер: 48-54 
Цвет: серый, красный, черный, синий
2 точки для страховки на спине и на груди
4 точки для удерживания и позиционирования 
Наличие быстросъемных пряжек
Материал: полиамид, сталь, алюминиевый сплав
Температура эксплуатации: от -30 до +40
Гарантия- 3 года.
Срок эксплуатации- 10 лет. 
	7
	Сертификат      ТР ТС 019/2011
 

	Страховочная система  для нижнего страхующего 
	Размер: 48-54 
Цвет: серый, красный, черный, синий
Регулируемые пряжки
Материал: полиамид, сталь
Гарантия- 3 года.
Срок эксплуатации- 10 лет.
	7
	Сертификации не подлежит

	Канат статический для проведения спасательных работ
	Веревка статическая, 
типа А
Диаметр: 10,5 мм.
Цвет: желтый, синий, красный артикул: 
Длина 50м 
Гарантия- 3 года.
Срок эксплуатации- 10 лет.

	7
	Сертификат      ТР ТС 019/2011


	Срок поставки
	До 31.12.2026 г.
	
	




Допускается предоставление коммерческих предложений не в полном объеме ТЗ, а в соответствии с    номенклатурными     позициями,    имеющимися   в     наличии  или реализуемыми поставщиком.

Начальник ОЭКДиА                                                                                   Шмелёв И.Н.
Главный инженер – начальник СТО                                                           Вебер О.В
