
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку снегохода
Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:    
	Предмет закупки
	Технические характеристики 

	ЛОТ 1

	1
	Снегоход 
	Утилитарный

	2
	Количество
	1 шт.

	3
	Фирма изготовитель машины
	«AODES» 

	4
	Год изготовления
	Не ранее 2025 г.

	5
	Двигатель
число цилиндров
рабочий объем двигателя
мощность двигателя
турбонаддув
охлаждение
	
3
от 800 до 1000 см3
от 150 до 180 л.с.
да, с интеркулером
жидкостное

	6
	Руль 
	Окрашенный стальной руль J-образными рукоятками. Подогрев рукояток. Поручень для хвата

	7
	Ветровое стекло 
	Стандарт

	8
	Зеркало заднего вида 
	2 шт. стандарт

	9
	Электрический стартер 
	Да

	10
	Количество мест. 
	2
Водительское сиденье с подогревом
Пассажирское сиденье со спинкой и рукоятками 
Двухместное модульное с отделением для хранения

	11
	Гусеница
Ширина 
Высота грунтозацепов
	
от 500 мм до 600 мм
не менее 32 мм, не более 45 мм

	12
	Сухой вес 
	Не более 350 кг

	13
	База лыж 
	Не менее 1000 мм

	14
	Габариты снегохода:
Длина х Ширина х Высота  
	
Не более 3300 х 1250 х 1500 мм

	15
	Передняя подвеска
	Двойные А-образные рычаги с регулируемыми амортизаторами

	16
	Задняя подвеска
	Регулируемая

	ЛОТ 2

	
	Снегоход 
	Утилитарный

	
	Количество
	1 шт.

	
	Фирма изготовитель машины
	«AODES» 

	
	Год изготовления
	Не ранее 2025 г.

	
	Двигатель
число цилиндров
рабочий объем двигателя
мощность двигателя
охлаждение
	
От 2 до 3
от 800 до 1000 см3
от 80 до 120 л.с.
жидкостное

	
	Руль 
	Окрашенный стальной руль J-образными рукоятками. Подогрев рукояток. Поручень для хвата

	
	Ветровое стекло 
	Стандарт

	
	Зеркало заднего вида 
	2 шт. стандарт

	
	Электрический стартер 
	Да

	
	Количество мест. 
	2
Водительское сиденье с подогревом
Пассажирское сиденье со спинкой и рукоятками 
Двухместное модульное с отделением для хранения

	
	Гусеница
Ширина 
Высота грунтозацепов
	
от 500 мм до 600 мм
не менее 32 мм, не более 45 мм

	
	Сухой вес 
	Не более 350 кг

	
	База лыж 
	Не менее 1000 мм

	
	Габариты снегохода:
Длина х Ширина х Высота  
	
Не более 3300 х 1250 х 1500 мм

	
	Передняя подвеска
	Двойные А-образные рычаги с регулируемыми амортизаторами

	
	Задняя подвеска
	Регулируемая

	Условия поставки

	17
	Гарантийные обязательства
	Не менее 12 месяцев.

	18
	Материалы для снегохода
	Контактный ключ – 2 шт.
Масло моторное синтетическое - 3 шт. 
Ремень вариатора 3 шт.

	19
	Передача и пуско-наладка
	Сборка, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, осуществляется Поставщиком. От Поставщика Заказчику передается: техническая документация на русском языке (руководство по сервисному обслуживанию, инструкция по эксплуатации), ПСМ, ключи, инструменты и принадлежности для обслуживания машины.

	20
	Техническое обслуживание
	Первое техническое обслуживание ТО-1 (300км), каждого снегохода, включая расходные материалы, проводится за счет Поставщика.

	21
	Статус поставщика
	Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции в РФ и обладать правами на поставку снегоходов, гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания.

	22
	Чистота сделки
	Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить таможенную декларацию на товар, сертификат соответствия на товар.

	23
	Срок поставки товара
	Не позднее 25.12.2026г. 
Допускается досрочная поставка товара.

	24
	Место поставки
	660006, г. Красноярск, ул. Сибирская 92, стр. 23.

	25
	Условия поставки
	Поставщик гарантирует, что товар является новым (ранее никем не эксплуатировался и не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под арестом или запрещением, не обременен, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Поставщик несет расходы, возникающие в процессе поставки товара Покупателю, в том числе расходы, связанные с таможенным оформлением, хранением, доставкой товара до места поставки, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза товара из-за рубежа.


 
Главный инженер – начальник СТО                           О.В. Вебер

Главный механик                                                      А.В. Власов
